**数字导频系列主要技术参数**

频率范围 740-790MHz

可调信道数 100X2

振荡方式 锁相环频率合成（PLL）

频率稳定度 ±10ppm

接收方式 超外差二次变频

导频方式 数字导频

接收灵敏度 -95～-67dBm

谐波失真 ≦3%

信噪比 ≧50dB

音频输出 平衡输出和混合输出

发射功率 3-30mW

调制方式 调频（FM）

电池规格 5号电池2节

电源规格 100-240VAC 50-60Hz 12VDC(开关电源适配)

 或者220VAC 50-60Hz 12VDC(线性电源)

电源消耗 ≦10W